# 06 Ve stoupáku

Naposledy upravil David Brazda 02.06.2021 08:04
Export
Office Formats
Export do PDF
Other Formats

Select the pages to export:

select all/ none

Legend:
  Created Page
  Modified Extension Page
  Clean Extension Page

Export do HTML

- Ve stoupáku
  - Vstup do stoupáku
  - Technika točení
  - Dostřeďování a mapování
  - Ztracený stoupák
  - Ufouknutý stoupák
  - Střih větru
  - Inverze
- Tréninkové úlohy na propojení se stoupákem
- Vytváření plánu
  - Cvičení - pojmenovávání
- Kumuly
- Nasátí mrakem
  - Timelapsy kumulů
- Zdroje

Tato sekce pokrývá celou oblast při točení, zejména

- techniku
- efektivitu
- dostřeďování
- ztracený stoupák
- plánování další trasy..

# Ve stoupáku

Přemýšlet o stoupáku jako o širší aktivní oblasti s několika jádry, které se postupně ve výšce spojují. Všimej si vzorců při jejich spojování

Všímej si charakteru stoupáku, vnímej směr rotace. Některé stoupáky se točí výrazně efektivněji na jednu stranu (proti směru rotace?). Proto je výhodné ovládat výborně obě strany točení.

## Vstup do stoupáku

- při vstupu do stoupáku je klíčové udržení rychlosti - při vlétnutí do stoupáku přenést váhu pro udržení rychlosti a po vstupu až pak přidávat řidičky
- při vstupu do stoupáku na speedu v něm ještě chvilku zůstat - až se křídlo ve stoupáku nadechne a jde dopředu tak teprve pustit speed (zpomaleni předstřelu) a dál pokračovat řidičkami

## Technika točení

- Pořádně se vyklonit, vytočit bok co to dá (vidět i offset karabin, viz obrázek níže). Poloměr zatáčky určovat a udržet náklonem. Prostě bojovat proti jádru tělem, ne řidičkou. To odlehčí tlaky v řidičkách a ty pak fungujou jenom lehce na aktivní pilotáž, hlídání vnější strany a dolazování poloměru. Křídlo má větši rychlost, letí a tím má i vyšší toleranci na neočekávané turbulence. V řidičkách si jen kontroluju tlaky, které by tam měly být plus minus stejné jak při normálním letu. Poloměr otáčky drží z 80-90ti procent tělo, řidičky jen lehce dolaďují poloměr. Vnější otevírá nebo zavírá zatáčku.

- vnitřní ruka k tělu - při točení a obzvlášť v agresivních bublinách vnitřní ruku k tělu tak, aby byl loket skoro u těla, pak když přidáš weight shift tak rovnou taháš i brzdu. Zároveň to pomůže nestrkat vnitřní ruku od těla a před popruh, což působí kontra proti náklonu.
- větší weighshift - výrazný weight shift (viz video) (položit se tam hezky na bok, zatížit vnitřní kyčel, aktivně zvedat vnější, využít bok sedačky a pohodlně se položit na stranu).
- v hamace to chce specifickou techniku, je to víc o práci v kyčlích, než o naklánění jak se učí ve škole. Podmínkou je dobré nastavení sedačky, tak aby člověk mohl mít uvolněný břišní svaly.
- uvolněné dlaně a ruce (dlaně směřují dopředu)
- točení by měl být odpočinek
- práce s energií křídla
- nesnažit se stále korigovat křídlo (k tomu je třeba vědět co zvládne a nechat ho pohlcovat bumpy, zasáhovat až je třeba) - viz tohle točení

Pěkná studie této techniky v tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=AvM5-lwWgIk

- A coordinated, banked turn starting with progressive weight shift and modulated by application of controls will carry energy around the arc of the turn and have minimal penduluming. The glider remains well pressurized and you maintain air speed.

- The correct technique is to start a turn with a smooth, controlled lean and simultaneous progressive inside brake application. The glider will bank up, your body will follow it, and due to centrifugal force you will continue to stay outside the glider's circle and smoothly ride the thermal up. Jerking the brake instead of applying smooth increasing pressure will just swing you to the outside of the glider--then you'll swing back under it, repeat. The glider will also remain over your head in a true coordinated turn; if it falls behind you, reduce brake. If it threatens to surge in front of you, apply a quick correction while maintaining your lean and turn.

- přizpůsobovat šířku otáčky podle šířky a síly jádra, 16-20s za otáčku, cca 40-45m

- pověsit se na stoupák půlkou zadku, cítit to zvedání v boku, prostě viset na stoupáku půlkou

- každý stoupák rotuje - pokud se netočí dobře na jednou stranu, zkusit změnit směr točení

## Dostřeďování a mapování

Konstatně mapovat a středit jádro a podle toho otevírat nebo zavírat zatáčku, čas od času při točení prodloužit průměr zatáčky (searching for better core)

Všímat si parametrů stoupáku, tzv. markerů - teď silná stoupající složka na 12tce, tady trošku kopající hrana když se blížím k šesté hodině, tady vnejšé ouško u deváté… sledovat tyto markery a jak se mění každou 360ku. Všímat si jak se vyvíjí v čase během mapování stoupáku. Více viz zde Finding and staying in the thermal

Středit asymetrickými kruhy, dokud nenajdu jádro, ve kterém točím ještě těsnější kruhy. Je-li termika živá, je třeba neustále dostřeďovat pro nejlepší stoupání. Zároveň mimo jiné sledovat ostatní piloty pro lepší stoupání nebo vyhnutí se klesajícímu vzduchu.

## Ztracený stoupák

Jádro ve větru má tvar kapky

1. pokud stoupák zmizí náhle, nejspíš jsi vypadl na návětrné straně - tzn. stoupák pravděpodobně je po větru.
2. pokud stoupák mizí postupně, nejspíš z něj vypadáváš po větru, tzn. je třeba se vrátit proti větru

## Ufouknutý stoupák

Při silném větru jsou silné stoupáky ufouklé měné než by člověk řekl. Většinou je člověk ztrácí po větru. Při točení je třeba tlačit se dopředu - prodloužit část otáčky proti větru(viz tento silný stoupák na Rané při 6m JV) - video zde https://xcvid.com/2267371#1169

Část otáčky proti větru točit pomalu, část otáčky po větru zrychlit pěkně na ouško.

Zajimavý je tento článek Jak centruje stoupák ve větru dravec Ve zkratce: část otačky po větru zpomalí, v části stoupáku po větru naopak zrychlí.

## Střih větru

Při střihu větru je důležité stoupat v silném jádru - to je často odstíněné od turbolencí střihu větru než slabší jádra. Další důvod nebát silného jádra. Silnější jádro = menší turbolence.

## Inverze

Pokud narazím na inverzní pokličku - udělat několik větších 360 a prozkoumat tak okolí. Všímat si drift a následovat místo, kde ji silné jádro prorazilo.

# Tréninkové úlohy na propojení se stoupákem

Během točení vypnout VARIO a soustředit se jen na feedback ze sedačky, řidiček a vzduchu. Víc tě to spojí se stoupákem. Vypnutí varia zesílí ostatní smysly.

Pokud jsem sám ve stoupáku zkusit zavřít oči na určitou dobu a soustředit se na kombinování zvuku z varia s ostatními vjemy (sedačka, risery, řidičky, atp.)

# Vytváření plánu

Během točení vytvářet ABC (tenhle mrak, pak tamhleten, kdyz to nevyjde, tak nad tamtema loukama, nebo tim smerem se porad delaj pekny kumuly) - včetně neustálého udržování dostupných možností přistání.

Při točení sledovat mrak vždy jednou za otočku, získat tak přehled, co mrak dělá. Sledovat okolí a mít přehled o délce cyklu mraků v okolí, jejich stavu, základen atp. v blízkem okolí a ve směru cesty.

## Cvičení - pojmenovávání

Pro výběr dalšího mraku lze během točení používat mentální otisk podpořený pojmenováváním mraků pro lepší zapamatování a udržení kontinuity. Rozhlédnu se - vidím pár potenciálních mraků a pojmenuju si je podle jejich tvaru - první blbost co mě první napadne co vztahuje k jejich aktuálním stavu - např. Vlaštovka, Trojchmurka, Banán. Pokračuju v točení a po pár otočkách se podívám zas. Vlaštovka už nevypadá jako vlaštovka, Z trojchmurky je dvojchmurka a z Banánu se stává meloun. Fajn, takže beru meloun. Během dotáčení si to potvrzuju. Jde to trénovat i na suchu.

Jakmile se rozhodnu - držet se rozhodnutí!

# Kumuly

Nejsilnější stoupák bývá na návětrné straně mraku - ideálně tak k mraku přilétat.

Největší turbolence bývá na závětrné straně mraku.

Představ si kompenzační proudění kolem mraku

# Nasátí mrakem

Sestupové manévry

- jako prvotní manévr i v turbolentních podmínkách velké uši + speed
- přidání speedu snižuje riziko stallu a dále zvýší opadání
- případně k tomu přidat kontrolovanou zatáčku náklonem - tato konfigurace umožní velké opadání bez extrémního přetížení - ale pozor spirála na uších představuje velkou zátež pro áčka (v manuálu pro Summit je dokonce zakázaná)
- klasická spirála (sice větší přetížení, ale ok pro strukturální integritu)

Základní manévry trénovat v příhodných podmínkách (např. termická svahůvka na Rané).

Spirála na uších (naměřeno opadání 17m/s při pouhých 2G)

Spirála s drženým a rotací na zdravou stranu (další manévr se sníženým G)

## Timelapsy kumulů

Timelapsy kumulů

# Zdroje

- Marko Hrgetić - Drifting Thermals video lecture

Kam dál:

07 Na přeskoku (on glide)

Značky: pilotáž termika
Vytvořil David Brazda 04.08.2020 10:47

- Komentáře (0)
- Přílohy (18)

PG Denik
XWiki Debian 12.9